\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000\_\_ \_№ 76\_

Краснодар

«О назначении технической комиссии

по проверке и приемке зданий и

сооружений»

В целях обеспечения надлежащего технического состояния производственных объектов и инженерных коммуникаций и контроля за устранением выявленных неисправностей и повреждений возникающих в процессе эксплуатации

приказываю

1. Назначить техническую комиссию в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

2. Комиссии обеспечить проведение общих и внеочередных осмотров зданий и сооружений в соответствии с требованиями Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного приказом по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование организации) (число, месяц, год)

Общие осмотры проводить два раза в год: весной (до 30 апреля) и осенью (до 30

сентября).

Внеочередные осмотры зданий и сооружений проводить после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов, землетрясений) или аварий.

3. Комиссии при проведении весеннего осмотра зданий и сооружений:

проверять техническое состояние несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;

при полученных в результате эксплуатации зданий и сооружений в зимний период повреждений, определять их характер и опасность;

проверять уровень технической эксплуатации, надзора и ухода за зданиями и сооружениями;

проверять исправность механизмов открытия окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств, а также состояние желобов, водостоков, отмосток и ливнеприемников.

По данным весеннего осмотра провести уточнение объемов работ по текущему ремонту, выполняемому в летний период, и определить объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

При осеннем осмотре комиссия осуществляет проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимний период (исправность инженерных систем, элементов благоустройства, наличие инструментов и инвентаря для очистки покрытий от снега и т.д.).

4. Председателю комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ результаты каждой проведенной

(фамилия, инициалы)

комиссией осмотра оформлять актом с отражением в нем обнаруженных дефектов, а также мер и сроков их устранения.

5. Начальнику отдела кадров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ознакомить указанных в приказе

(фамилия, инициалы)

должностных лиц в части их касающейся под роспись.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Визы: